| Pos. | Text  Texte  Testo | Mass  Unité  Unita | Quantum  Quantité  Quantità | Preis  Prix  Prezzo | Betrag  Montant  Importo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verlegung |  |  |  |  |
|  | Verlegung der Fussbodenheizung |  |  |  |  |
|  | **Lieferant:** Fussbodenheizungsfabrik  Zürcherstrasse 9  8640 Rapperswil-Jona  Tel. 055 552 05 02  info@bodenheizungsfabrik.ch  [www.bodenheizungsfabrik.ch](http://www.bodenheizungsfabrik.ch)  **In der Verlegung der Fussbodenheizung ist folgendes inbegriffen:**   * Metallplastrohr * Verlegeschiene * Tackernadeln * Fussbodenheizungsrohr-Isolation (Tubolit) * Druckprobe mit Luft   **Anforderungen des Rohres**   * Sauerstoffdicht * Hohe Flexibilität, dadurch einfaches Biegen des Rohres von Hand möglich und Formstabil * Einfache und saubere Verarbeitung, kein Schweissen, Löten, oder Kleben * Geräuscharm (Schallschutz) * Korrosionsbeständig, die Voraussetzung für eine sichere Installation * Ausgezeichnete Zeitstandfestigkeit bietet Sicherheit für den täglichen Einsatz * Geringe thermische Längenausdehnug * Maximaler Dauerbetriebsdruck bis 6 bar   (bei Tmax = 95°C)   * Geringes Gewicht   **Rohrgrösse:** 12 / 16 mm  **Preise exkl. MWSt.:**   * 0 – 1250 m 1.55 Fr. / m * 1250 – 2‘500 m 1.50 Fr. / m * 2‘500 – 5‘000 m 1.45 Fr. / m * 5‘000 – 10‘000 m 1.40 Fr. / m * Ab 10‘000 m 1.35 Fr. / m | m | … | CHF | ……...………………. |
|  | Total BKP 243 / 1 – Verlegung |  |  | CHF | ....................... |