| Pos. | TextTexteTesto | MassUnitéUnita | QuantumQuantitéQuantità | PreisPrixPrezzo | BetragMontantImporto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verlegung |  |  |  |  |
|  | Verlegung der Fussbodenheizung |  |  |  |  |
|  | **Lieferant:** Fussbodenheizungsfabrik Zürcherstrasse 9 8640 Rapperswil-Jona Tel. 055 552 05 02 info@bodenheizungsfabrik.ch [www.bodenheizungsfabrik.ch](http://www.bodenheizungsfabrik.ch)**In der Verlegung der Fussbodenheizung ist folgendes inbegriffen:*** Metallplastrohr
* Verlegeschiene
* Tackernadeln
* Fussbodenheizungsrohr-Isolation (Tubolit)
* Druckprobe mit Luft

**Anforderungen des Rohres*** Sauerstoffdicht
* Hohe Flexibilität, dadurch einfaches Biegen des Rohres von Hand möglich und Formstabil
* Einfache und saubere Verarbeitung, kein Schweissen, Löten, oder Kleben
* Geräuscharm (Schallschutz)
* Korrosionsbeständig, die Voraussetzung für eine sichere Installation
* Ausgezeichnete Zeitstandfestigkeit bietet Sicherheit für den täglichen Einsatz
* Geringe thermische Längenausdehnug
* Maximaler Dauerbetriebsdruck bis 6 bar

(bei Tmax = 95°C)* Geringes Gewicht

**Rohrgrösse:** 12 / 16 mm**Preise exkl. MWSt.:*** 0 – 1250 m 1.55 Fr. / m
* 1250 – 2‘500 m 1.50 Fr. / m
* 2‘500 – 5‘000 m 1.45 Fr. / m
* 5‘000 – 10‘000 m 1.40 Fr. / m
* Ab 10‘000 m 1.35 Fr. / m
 | m | … | CHF | ……...………………. |
|  | Total BKP 243 / 1 – Verlegung |  |  | CHF | ....................... |